1.**Volledig Functieherstel**, alleen vermelden als er geen afwijkingen

meer zijn van de ontworpen functionaliteit van het infraobject en wel

handelingen zijn verricht;

2. **Tijdelijk Functieherstel,** verdere werkzaamheden benodigd op een

later tijdstip en de Infrastructuur is zonder beperkingen te gebruiken;

Vervolgacties worden in het reguliere onderhoud uitgevoerd.

3. **Gedeeltelijk Functieherstel,** Infrastructuur is met beperkingen te

gebruiken, verdere werkzaamheden op een later tijdstip (telefonisch

afstemmen voor een akkoordverklaring met de MKS) en er worden

afspraken gemaakt omtrent het definitieve herstel. Hiervoor wordt een

relatie RVO aangemaakt.

4. **Geen functieherstel,** Infrastructuur voldoet aan de eisen geen

herstel nodig.

5. **Geen functieherstel,** infrastructuur voldoet niet aan de eisen wel

herstel nodig. De MKS maakt een relatie RVO aan t.b.v. het

storingsherstel en sluit de huidige RVO af door het loggen van einde

storing.